**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ**

ВНИМАНИЕ!

При использовании доступные части плиты могут сильно нагреваться.

Опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам внутри духового шкафа.

Во время работы духовки дверца должна быть закрыта.

Не закрывайте крышку плиты при работающих или еще неостывших конфорках.

* Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

Знайте: нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой. Посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой!

Перед началом уборки или другими работами по уходу плиту необходимо отсоединить от электрической сети.

Извлекать вилку из розетки можно только после выключения всех нагревательных элементов плиты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Пользоваться неисправной плитой
* Оставлять включенную плиту без надзора
* Пользоваться плитой, имеющей повреждения (сколы, трещины, деформации) конфорок. В случае дефекта плиту необходимо отключить от электрической сети и сообщить о неисправности заведующему общежитием либо дежурному вахтеру
* Держать возле плиты легковоспламеняющиеся вещества и материалы
* Самостоятельно производить какой-либо ремонт плиты
* Использовать плиту не по назначению, для обогрева помещения и сушки белья
* Нагружать противень и решетку духовки массой более 6 кг.
* Одновременно прикасаться к приборам, включенным в электрическую сеть, и устройствам с естественным заземлением (водопроводным трубам, батареям отопления и т.п.)
* Прикасаться к приборам мокрыми руками или находясь босиком
* Тянуть за провод, чтобы достать вилку из розетки
* Тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением!